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第3章 第一章   招标公告
根据管理需求，现就浙江医院停车管理系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标：
1、 项目编号：20151204 
    二、采购组织类型： 

三、采购方式： 公开招标

四、采购内容及数量：
	采购内容
	数量

	停车管理系统设备
	两进三出


注：本项目为一个标项，具体内容及规格技术参数要求详见招标需求
五、投标人的资格要求

1、具有国内独立法人资格，为保障有能力承担本项目的实施和后期维护。

2、2014年1月1日以来具有一个（含）以上的类似供货安装合同，合同金额20万元以上，且具有相关证明资料。 

3、投标供应商自行联系浙江医院进行现场踏勘，以便编制投标文件，如供应商未参加现场踏勘的将取消投标资格。
六、报名方式及相关事项时间安排 

欢迎符合资格条件并有投标意向的单位参加投标，有关本项目的其他事宜，请与招标人联系。 

联系人： 李先生81595012
报名地址：杭州市灵隐路12号保卫科 

报名和投标截止日期：2015 年 12月 23日17：00 

第二章   采购需求

一、项目概述
浙江医院院区有2个车辆入口，3个车辆出口，每个出口均需设立收费岗亭；原院内地面及地下车位共420个。
对救护车等特种车辆有优先、有快速识别，快速通行的要求。

本次招标工程前提为

(1) 本工程为交钥匙工程，系统建设所需材料以按招标文件描述的功能要求及投标方现场勘察为准，材料用量如与实际有出入，不再调整报价。
(2)本项目要求在不影响用户方正常工作的情况下进行，项目实施中要求投标人精心组织实施，避免因建设施工而影响用户的正常工作秩序。
工程内容主要有以下几个部分：
　★(1)投标人应主动与招标方联系，进行现场勘察，根据招标方需求及招标清单内容设计系统方案，在投标文件当中必须包括停车管理系统设计方案、车行路线图。

(2)对整个项目的总体进度安排；

(3)在二个出入口，一个独立出口安装车辆出入管理设备；
二、总体要求
1. 能存储本院职工或有关联系人或单位的车牌号，并能自动识别车牌号，自动升降闸杆，在系统工作站电脑停止工作时，不能影响固定车辆进出，并具备车辆进出相关的语音及LED提示。
2. 特殊车牌识别：浙A01***，浙A02***，浙A03***，浙A04***车牌能自动识别免费放行(注：***为车牌数字)。军车、警车、使馆车特殊车辆牌照的识别，识别成功后自可自行设定需人工确认放行或自动放行。
3. 储值车辆能实现自动扣费，当储值费用为0或者不足于抵扣停车费用时可以选择禁止该车辆入场，或者以临时车入场进行计费。
4. 临时车采用车牌号识别并收费的管理方式。

5. 车牌识别速度≤300ms，白天车牌识别准确率≥99%，夜间车牌识别准确率≥99%，以公安部指定的权威检测机构检测报告为准，识别错误的车牌具备人工修正及重识别功能。
6. 具备双摄像机多角度立体识别功能，具有二次抓拍防跟车功能，减少车牌识别误区，提升车牌识别率。
7. 能对所有进出车辆进行清晰高速识别拍照，标明时间、出入口等信息并存储图形、视频、记录。

8. 系统自动生成以柱状图表形式的车辆出入场流量分析表，让管理者能直观的查看停车场每天、每个时段的车辆出入情况。
9. 两个出口需设置收费岗亭，一个出口只允许固定车辆出入。
10. 在入口道闸口处设置显示屏，显示安全提示、停车指引以及剩余车位。

11. 停车收费系统软件可实行分级权限管理。

12. 对道闸口附近和收费岗亭内进行实时监控管理。

13. 系统相关的资料、照片、影像等活动数据最少要存储30天，备份数据最少要保留2年。
14. 预留今后新增出入口的扩展接口，能针对本院的实际情况自主开发停车管理软件，并可满足其它升级需求，并且升级更新软件不得另行收费。

三、招标设备清单及技术功能要求
	序号
	名     称
	规格型号
	产地品牌
	数量
	功能、参数及要求

	一
	停车场入口设备
	

	1
	高速自动道闸
	
	国产
	2台
	一体式机芯，多重保护，停电手工升降装置；

电源电压：AC220V±10% 

电源频率：50/60Hz 

电机额定功率：80W 

电机额定转速：22r/min 

电机额定转矩：20N·m 

标准挡杆长度：≤3.00m   

运行噪音：≤60dB 

挡杆起落时间：1.4S

运行寿命：≥500万次
挡杆误动作：≯0.01％

	2
	数字车辆检测器(含地感线圈)
	
	国产
	2套
	工作电源：AC220V 

频率范围：20KHz—170KHz

灵 敏 度：三级可调

反应时间：100毫秒

环境补偿：自动飘移补偿

线圈电感：50uH—500uH（包含连

接线，推荐80uH—300uH）

连线长度：最长20米，每米至少绞

合20次，总电阻小于10欧姆。

储存温度：-40ºC到+85ºC

工作温度：-40ºC到+65ºC

相对湿度：最大95%

	3
	高清车牌识别一体摄像机
	
	国产
	2套
	1/3" CCD 智能交通网络摄像机
支持智能识别功能
支持网络触发连续抓拍功能
支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

传感器类型：1/3"Progressive Scan CCD
最低照度：0.2 Lux @(F1.2，AGC ON)

电子快门：1/25秒至1/100000秒

镜头接口：C/CS接口自动光圈

帧率：30fps
支持协议：P/IP, HTTP, DHCP, DNS,RTP/RTCP/RTSP和ONVIF ,FTP
专用功能：IO触发，网络触发，RS485触发，红绿灯状态检测，测速，补光灯同步

通讯接口：一个RJ485,一个千兆自适应以太网口,支持FTP上传图片和视频流
输入输出：四路外部触发输入，三路光隔离闪光灯出步输出

	4
	LED补光/闪光灯
	
	国产
	2台
	美国进口 LED灯珠
时间和终止时间，时间精度可以精确到微秒级
具有断电记忆功能
照射距离：≥ 10m
投射角度：10°～15°（可定制）
色温：6500K～7000K
光通量/PCS：190～220lm
灯珠数量：15 PCS
使用寿命：≥50000小时
触发方式：TTL（有源）/光耦（无源）
亮度控制方式：自动检测曝光时间
频闪周期：自动插帧
工作电压：DC12V
防水等级：IP65
功率：40W
电源效率：88%
光源效率90%

	5
	摄像机立柱1.5M
	
	国产
	2套
	定制

	6
	数字车辆检测器(含地感线圈)
	
	国产
	2套
	工作电源：AC220V 

频率范围：20KHz—170KHz

灵 敏 度：三级可调

反应时间：100毫秒

环境补偿：自动飘移补偿

线圈电感：50uH—500uH（包含连

接线，推荐80uH—300uH）

连线长度：最长20米，每米至少绞

合20次，总电阻小于10欧姆。

储存温度：-40ºC到+85ºC

工作温度：-40ºC到+65ºC

相对湿度：最大95%

	7
	辅助摄像机
	
	国产
	1台
	1/3" CCD 智能交通网络摄像机
支持智能识别功能
支持网络触发连续抓拍功能
支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

传感器类型：1/3"Progressive Scan CCD
最低照度：0.2 Lux @(F1.2，AGC ON)

电子快门：1/25秒至1/100000秒

镜头接口：C/CS接口自动光圈

帧率：30fps
支持协议：P/IP, HTTP, DHCP, DNS,RTP/RTCP/RTSP和ONVIF ,FTP
专用功能：IO触发，网络触发，RS485触发，红绿灯状态检测，测速，补光灯同步

通讯接口：一个RJ485,一个千兆自适应以太网口,支持FTP上传图片和视频流
输入输出：四路外部触发输入，三路光隔离闪光灯出步输出

	二
	停车场出口设备
	

	1
	高速自动道闸
	
	国产
	3台
	一体式机芯，多重保护，停电手工升降装置；

电源电压：AC220V±10% 

电源频率：50/60Hz 

电机额定功率：80W 

电机额定转速：22r/min 

电机额定转矩：20N·m 

标准挡杆长度：≤3.00m   

运行噪音：≤60dB 

挡杆起落时间：1.4S

运行寿命：≥500万次
挡杆误动作：≯0.01％

	2
	数字车辆检测器(含地感线圈)
	
	国产
	3套
	工作电源：AC220V 

频率范围：20KHz—170KHz

灵 敏 度：三级可调

反应时间：100毫秒

环境补偿：自动飘移补偿

线圈电感：50uH—500uH（包含连

接线，推荐80uH—300uH）

连线长度：最长20米，每米至少绞

合20次，总电阻小于10欧姆。

储存温度：-40ºC到+85ºC

工作温度：-40ºC到+65ºC

相对湿度：最大95%

	3
	高清车牌识别一体摄像机
	
	国产
	3套
	1/3" CCD 智能交通网络摄像机
支持智能识别功能
支持网络触发连续抓拍功能
支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

传感器类型：1/3"Progressive Scan CCD
最低照度：0.2 Lux @(F1.2，AGC ON)

电子快门：1/25秒至1/100000秒

镜头接口：C/CS接口自动光圈

帧率：30fps
支持协议：P/IP, HTTP, DHCP, DNS,RTP/RTCP/RTSP和ONVIF ,FTP
专用功能：IO触发，网络触发，RS485触发，红绿灯状态检测，测速，补光灯同步

通讯接口：一个RJ485,一个千兆自适应以太网口,支持FTP上传图片和视频流
输入输出：四路外部触发输入，三路光隔离闪光灯出步输出

	4
	LED补光/闪光灯
	
	国产
	3台
	美国进口 LED灯珠
时间和终止时间，时间精度可以精确到微秒级
具有断电记忆功能
照射距离：≥ 10m
投射角度：10°～15°（可定制）
色温：6500K～7000K
光通量/PCS：190～220lm
灯珠数量：15 PCS
使用寿命：≥50000小时
触发方式：TTL（有源）/光耦（无源）
亮度控制方式：自动检测曝光时间
频闪周期：自动插帧
工作电压：DC12V
防水等级：IP65
功率：40W
电源效率：88%
光源效率90%

	5
	摄像机立柱1.5M
	
	国产
	3套
	定制

	6
	数字车辆检测器(含地感线圈)
	
	国产
	3套
	工作电源：AC220V 

频率范围：20KHz—170KHz

灵 敏 度：三级可调

反应时间：100毫秒

环境补偿：自动飘移补偿

线圈电感：50uH—500uH（包含连

接线，推荐80uH—300uH）

连线长度：最长20米，每米至少绞

合20次，总电阻小于10欧姆。

储存温度：-40ºC到+85ºC

工作温度：-40ºC到+65ºC

相对湿度：最大95%

	7
	辅助摄像机
	
	国产
	2台
	1/3" CCD 智能交通网络摄像机
支持智能识别功能
支持网络触发连续抓拍功能
支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

传感器类型：1/3"Progressive Scan CCD
最低照度：0.2 Lux @(F1.2，AGC ON)

电子快门：1/25秒至1/100000秒

镜头接口：C/CS接口自动光圈

帧率：30fps
支持协议：P/IP, HTTP, DHCP, DNS,RTP/RTCP/RTSP和ONVIF ,FTP
专用功能：IO触发，网络触发，RS485触发，红绿灯状态检测，测速，补光灯同步

通讯接口：一个RJ485,一个千兆自适应以太网口,支持FTP上传图片和视频流
输入输出：四路外部触发输入，三路光隔离闪光灯出步输出

	三
	岗亭收费设备
	

	1
	停车场管理软件
	
	国产
	3套
	具有车牌倾斜校正功能，具有模糊车牌、带框车牌、阴影车牌的修正识别功能，具有重识别功能，支持多次识别功能。

具有双摄像机立体识别功能。

支持在网络连接失效的情况下，硬识别模式下可将抓拍图片存储至SD卡中，并自动识别有效车牌合法后 自动开闸，支持脱机语音及显示功能。

进出口信息记录：包含车牌号码、进出时间、收费金额等
支持软件操作信息查询，所有操作记录实时查询。
软件识别出车牌后，应依据软件内的设置，判断车辆是否放行。对不予放行的车辆，还应通过显示屏及语音作出相应提示。可软件手工控制外接道闸的开、关动作

收费方式。支持折扣收费，优惠券收费，支持手机APP收费、中央收费、自助缴费功能。

语音及显示：收费金额显示，固定车辆有效期显示、语音播报。

	2
	千兆网络交换机
	8口
	国产
	1台
	8口，千兆

	3
	千兆网络交换机
	16口
	国产
	2台
	16口，千兆

	4
	收费管理电脑
	
	品牌机
	2套
	客户端工作站配置:                                                                                                                                   ■CPU：Intel I3或以上（英特尔处理器：I5 4460 3.2G）

■内存：4G或以上（金士顿内存：1600 /4G）

■硬盘：500G或以上（希捷硬盘：500G/64M）

■显示器：19英寸显示器                                    ■机箱：4U 服务器机箱

■电源：长城 GW3600A 电源

	六
	管理中心设备
	

	1
	停车场管理软件
	
	国产
	1套
	具有车牌倾斜校正功能，具有模糊车牌、带框车牌、阴影车牌的修正识别功能，具有重识别功能，支持多次识别功能。

具有双摄像机立体识别功能。

支持在网络连接失效的情况下，硬识别模式下可将抓拍图片存储至SD卡中，并自动识别有效车牌合法后 自动开闸，支持脱机语音及显示功能。

进出口信息记录：包含车牌号码、进出时间、收费金额等
支持软件操作信息查询，所有操作记录实时查询。
软件识别出车牌后，应依据软件内的设置，判断车辆是否放行。对不予放行的车辆，还应通过显示屏及语音作出相应提示。可软件手工控制外接道闸的开、关动作

收费方式。支持折扣收费，优惠券收费，支持手机APP收费、中央收费、自助缴费功能。

语音及显示：收费金额显示，固定车辆有效期显示、语音播报。

	2
	千兆网络交换机
	
	国产
	1台
	8口，千兆

	3
	千兆光纤收发器
	
	国产
	2套
	

	4
	后台服务器
	服务器
	品牌机
	1套
	客户端工作站配置:                                                                                                                                   ■CPU：Intel I5或以上（英特尔处理器：I5 4460 3.2G）

■内存：4G或以上（金士顿内存：1600 /4G）

■硬盘：500G或以上（希捷硬盘：500G/64M）

■显示器：19英寸显示器                                    ■机箱：4U 服务器机箱

■电源：长城 GW3600A 电源

	七
	管线、辅材、耗材、配件
	

	1
	停车管理系统管线敷设
	
	国产
	1项
	含网络布线，含所有材料及敷设费用。


注：1.投标人在报价时必须按招标文件描述的功能要求及现场踏勘情况进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性及先进性。报价一次性包干，不作调整。
2.投标人可以根据自身的项目实施经验，选择技术要求相当并符合采购需求的产品参加投标，并无指定品牌，建议采用高性价比的国产品牌产品。

★3.投标人应在投标文件当中提供医院在系统完工后院区内行车路线规划及停车位布局规划图纸。

五、质量与服务要求

1）成交人必须对货物提供终身维修维护服务并负责售后服务，本系统建设项目货物的质保期不少于3年，其中布线等隐蔽工程相关的货物需提供不少于10年的质量保证，质保期内的维修费用（包括材料）全部由成交人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，成交人在接到电话后2小时内现场响应，最迟在2日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作。
2）成交人必须保证所供货物全新、正宗、原包装。

3) 产品交货后，由采购单位组织专业人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

六、转包和分包

        本项目不得转包与分包。

七、交货期及付款

1) 合同签订后15个工作日内完成供货安装。

2）合同签订后到货（安装）验收合格后付至95%，一年内付至100%。
第三章 评标办法及评分标准
一、总则
   本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务资信及其他得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务资信分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2.投标人的投标报价超过设定的上限价的，作无效标处理。本项目上限价为人民币15万元整。
3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
    （二）技术、商务、资信分（70分）
	考评项目
	评分标准（细则）

	技术分

（36分）
	符合招标文件主要设备技术参数的，得15分。对于主要设备非实质性的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。（15分）

	
	技术参数属于正偏离的、有先进程度的，每项加2分，无实质性意义的正偏离不加分。（6分）

	
	选用设备的可靠性、开放性、通用性，整个系统的先进性和完整性（5分）

	
	项目技术方案及具体实施计划，具体详细的得8－10分，较好的得4－7分，一般的得1－3分，欠佳的不得分；未经实地勘察的不得分。（10分）

	资信商务分
（34分）


	项目维护计划：对用户故障的响应、处理等情况。（6分）

	
	供货及售后服务方案是否全面周到、合理可行，售后服务低于3年不得分，3年得5分，4年得7分，5年得9分。（9分）

	
	其他售后优惠条件：系统运行初期专人现场指导15天以上可得5分；正式运行后一年内每季度上门回访服务一次以上得3分；免费按甲方要求修改软件系统三次以上，得5分；系统升级或者更新或者替换时能免费提供现场技术支持，得1分。（14分）

	
	公司经营情况：投标人案例、违法违规记录等情况的综合评价（3分）

	
	标书的制作情况（2分）


（三）技术商务资信的计算

技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）
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