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用户需求书
一、预算金额：4.9万元
二、设备清单（需要报价）
	序号
	商品名称
	品牌
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	交换机
	华三（H3C）
LS-5500V3-54S-DP-SI 
	1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥264Mpps（以官网最小值为准）；
2.单台端口：≥48个千兆电口，≥6个万兆SFP+光口，≥1个console调试口，配置6个万兆光模块；
3.支持双电源，本次实配双电源;
4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议；
5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps；
6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图；
7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图；
8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图；
9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证；
10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件；
11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件；
12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格；
13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理；
	台
	1
	
	

	2
	交换机
	华三（H3C）
LS-5500V3-36F-DP-SI
	1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥228Mpps（以官网最小值为准）；
2.单台端口：≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，≥24个千兆SFP光口，≥1个console调试口，配置24个千兆光模块，4个万兆光模块；
3.支持双电源，本次实配双电源;
4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议；
5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps；
6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图；
7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图；
8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图；
9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证；
10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件；
11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件；
12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格；
13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理；
	台
	1
	
	

	3
	光模块
	华三（H3C）
SFP-GE-LX-SM1310-D
	千兆单模|1310nm|10km|LC双纤
	个
	10
	
	

	4
	光模块
	华三（H3C）
SFP-XG-LX-SM1310-S
	万兆单模|1310nm|10km|LC双纤
	个
	4
	
	

	5
	理线架
	京茂
	1、名称：理线架；
2、技术参数：钢架+黑色喷塑 ；安装高度：1U ；安装方式：机柜螺丝安装 ；使用温度： -20～70℃ ；湿度：85%（温度85℃±3℃）。
	个
	4
	
	

	6
	PDU插座
	公牛
	2500W，10A，8孔位
	个
	4
	
	

	7
	收发器
	普联
TL-FC311A-3
TL-FC311B-3
	1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口
基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里
工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）
	对
	28
	
	

	8
	收发器机架
	普联
TL-FC1420
	全面兼容TP-LINK新版单口光纤收发器
内置2个高可靠性的开关电源，冗余备份
标准19英寸2U的机架设计
	台
	2
	
	

	9
	室外一体化机柜
	巨联
PBX2100910910
	1、机柜外尺寸：W×D×H 1500×600×600mm
2、机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁；
3、机柜类型：1单元1舱，前后开门 (前门安装空调)；
4、机柜材质：镀锌钢板+1.2mm隔热棉
5、隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)；
6、设备层架：19英寸机架+4对托条+3块托盘；
7、机柜底座：200mm高、2.0mm厚；
8、进线方式：下进下出Φ50×12；
9、防盗设计： 内嵌门、内嵌铰链、三点式防盗锁；
10、防护等级：IP55；
11、颜色：RAL7035，专业户外粉喷涂；
12、左右侧和后门丝印“高压危险！ ”，LOGO；
13、机柜底部预留半开口吊装孔，靠空调面底部安装接地排*1；"
14、制冷量：1500W；
15、输入电压：AC220V 50/60Hz；
16、制冷剂：R134a；
17、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节；
18、通信功能：RS485、干接点；"
19、NXB-63-2P-C63，立式(180°),63A@400V AC，正泰（CHNT）*1
20、NXB-63-2P-C63，立式(180°),10A@400V AC，正泰（CHNT）*8
21、NXB-63-1P-C63，立式(180°),25A@400V AC，正泰（CHNT）*1
22、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1
23、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1
24、2P/40KA 单相防雷器*1
25、导轨式插座，220V/10A*1
26、机柜铜排19英寸3*30*500标准接地排*3
27、机柜铜排19英寸3*30*500标准零线汇流排*1
28、8位PDU排插*2
29、开门自动照明*4
30、DC12V照明灯*2
31、散热风扇 220VAC*2
32、机械天地门锁*2
33、天地锁锁杆*2
34、电线、螺丝等辅助器件
	台
	1
	
	

	10
	光纤跳线
	京茂
	光纤跳线3M
	根
	70
	
	

	11
	辅材
	定制
	水晶头、膨胀螺丝、胶布、扎带、标签纸等
	批
	1
	
	

	12
	安装及调试
	定制
	设备安装、设备调试、对接原网络系统
	项
	1
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其他优惠方案：（若有）



资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





合同复印件：
