浙江医院两院区电梯维保需求

一、服务范围
浙江医院两院区72台电梯设备提供日常维修保养服务。
二、服务期限
该维修保养服务期限为2年，自2027年1 月27 日起至2029年1 月27 日止。
三、电梯维修保养要求
1、乙方具有的技术力量能解决甲方所提供的电梯清单上列出的各类品牌电梯，并能获得相关的电梯配件和技术资料,并具有电梯A2级以上资质。
2、乙方按照特种设备安全技术规范《电梯使用管理与维护保养规则》、浙江省《电梯维修保养安全管理规范》、《特种设备安全监察条例》(国务院第373号令)和《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院第549号令)，(特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定)的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，以专业的技术、优良的服务保证电梯连续安全的高质量运行。
3、提供相应的维保方案和例行保养项目清单。
4、维修保养人员每三个月向采购人提交一份有关电梯维修保养情况的报告及情况分析。
5、对甲方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上乙方将充分考虑甲方的安排。
6、本项目不得转包，否则取消合同，并承担相应责任。
7、在维护保养期间因乙方违约而造成甲方电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
8、服务为二年期，包括电梯日常维护保养费，电梯保险费，材料费、人工费用(包括1名24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴)、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
9、乙方在服务期内对所有有电梯按照质监局要求每2年做一次电梯称重及平衡系数检测，并出具报告，费用计入合同总价。
10、代为办理电梯使用登记证，年检等工作直到通过为止，费用由乙方支付，计入合同总价中，年检工作。为确保电梯年检工作的顺利、高效进行，并便于后续沟通与服务。杭州市或浙江省内、且具备相应法定资质的特种设备检验检测机构。
11、根据乙方提供的常用配件清单报价，以及由甲方人为原因造成的损失，按附件1中单项配件中标单价价格执行，其他均计入维保费用内。
12、乙方应为本合同维保电梯缴纳因电梯事故造成人身伤害的保险费，此费用由乙方支付。
13、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由乙方与甲方共同销毁。
14、在维护保养期届满时，乙方须检验是否有因维护保养不当而产生的问题，并及时处理维修。
15、在维护保养期间因乙方违约而造成甲方电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
16、乙方所有应急零部件必须在 8 小时内货到现场。(没及时到货的，每次扣除 1000 元违约金)
四、服务内容及双方责任
服务内容：
本次浙江医院两院区电梯维修保养招标范围：序号1-15服务日期为2027.1.28-2029.1.27。序号16-18服务日期为2027.8.1-2029.1.27。序号19-44服务日期为2027.9.5-2029.1.27。
设备清单：
	序号
	品牌
	型号
	层站
	数量

	1
	日立
	MCA-1050-CO105
	8层8站8门
	1

	2
	日立
	LCA-1050-CO105
	8层8站8门
	2

	3
	日立
	LCA-1050-CO105
	3层3站3门
	2

	4
	日立
	MCA-1150-CO60
	4层2站2门
	1

	5
	日立
	MCA-1050-CO105
	15层15站15门
	1

	6
	日立
	MCA-B1600-2S105
	6层6站6门
	3

	7
	日立
	MCA-B1600-2S105
	7层7站7门
	4

	8
	日立
	MCA-B1600-2S60
	6层6站6门
	2

	9
	日立
	MCA-B1600-2S60
	15层15站15门
	1

	10
	日立
	MCA-B1600-2S105
	15层15站15门
	9

	11
	日立
	MCA-B1600-2S60
	4层4站5门
	1

	12
	日立
	MCA-B1600-2S105
	14层14站14门
	1

	13
	日立
	1200SX-N
	5M
	6

	14
	日立
	1200SX-N
	5M
	2

	15
	霍普曼
	HPVN
	4层4站4门
	1

	16
	霍普曼
	HBVN
	6层6站6门
	1

	17
	霍普曼
	HBVN
	8层8站8门
	3

	18
	奥的斯
	
	3层3站3门
	3

	19
	通力
	SMONO
	5层5站5门
	1

	20
	通力
	SMONO
	5层5站5门
	1

	21
	通力
	KONEminispace
	3层3站3门
	1

	22
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	23
	西子奥的斯
	XO-21VF
	4层4站4门
	1

	24
	西子奥的斯
	XO-21VF
	4层4站4门
	1

	25
	西子奥的斯
	XO-21VF
	3层3站3门
	1

	26
	通力
	TKJ630/1.6
	4层4站4门
	1

	27
	通力
	TKJ630/1.0
	4层4站
	1

	28
	通力
	SMONO
	4层4站6门
	1

	29
	西子奥的斯
	SKYEY
	4层4站4门
	1

	30
	通力
	SMONO
	4层4站4门
	1

	31
	奥利达
	TWJ300/0.4-AS
	3层3站3门
	1

	32
	奥利达
	AEP300
	4层4站4门
	1

	33
	奥利达
	TKJ1000/1.5
	4层4站5门
	1

	34
	通力
	KONE MiniSpace
	4层4站4门
	1

	35
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	36
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	37
	通力
	KONE MiniSpace
	2层2站2门
	1

	38
	通力
	KONE MiniSpace
	2层2站2门
	1

	39
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	40
	通力
	KONE MiniSpace
	3层3站3门
	1

	41
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	42
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	43
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1

	44
	通力
	EIC100-35-2/2
	35°（倾斜角）
	1



2、维保模式为大包模式，包含维保期间的1000元以下所有材料和人工费用，1000元以上材料另行报价（详见附件）。乙方需为甲方代为办理电梯使用登记证，质监局的年检等工作，以及在服务期内对所有电梯进行一次电梯称重及平衡系数检测，费用不另行支付。
3、24小时电梯值班制(地点：三墩院区)
1、乙方的责任
1.1维修维护人员应严格遵守国家相关法律法规和甲方的规章制度。
1.2每月至少两次派工作人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按投标文件的《电梯维保工作项目单》内容及要求进行维护、保养工作，以使系统正常运行。每次服务完毕后，乙方须提供经双方确认的工作单备案，作为判定乙方是否已经履约的依据，同时作为结算的依据。
1.3每天由维护保养工作人员对全院电/扶梯进行两次有计划的常规巡查，做好定期维保巡查清单并上报甲方确认有效，并对所有电梯机房及设备卫生进行打扫，清洁。若因乙方维保不到位及其他因造成的安全事故的责任、行政处罚及一切相关损失，由乙方全权负责处理，并承担全部责任。维护保养作业时，应保证至少 2 人以上的作业人员。
1.4乙方须派 1 名电梯维修工(并须提供乙方与其的劳动合同和社保证明文件、资格证书等)驻点服务（三墩院区），服务时间为每周七天全天24小时。
1.5驻点人员应服从甲方管理遵守医院规章制度，接受甲方培训，服从甲方安排。
1.6具体维保时间应严格服从院方指定时间。接到报修电话后，10分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复。遇到电梯重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则甲方每次按1000元扣，同时有权选择其他维保单位进行修复，费用在乙方合同款中扣除，乙方应无条件接受。
1.7服务时因操作不当所造成的损坏件免费调换。
1.8当发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改。
1.9合同期内因乙方所使用的耗材质量原因，或维保不当原因致使甲方或第三方造成损失的，由乙方负全责赔偿。
1.10在维护保养期间因乙方违约而造成招标人电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
1.11乙方必须购买因电梯事故造成的人身伤害保险(提供保险单号)。
1.12乙方在服务期间存在违约或由乙方原因造成甲方损失，则乙方承担全责赔偿，乙方违约须向甲方交纳每项2000元作为违约金。
2、甲方的责任
2.1负责对乙方的服务质量和服务项目进行监督、考核和确认；
2.2甲方每季度，按《电梯使用管理与维修保养规则 TSG T5001-2009》、《浙江省电梯维修保养安全管理规范 DB33/ 728—2009》、《电梯维修规范GB/T 18775-2002》、《电梯安装使用维护说明书》、(特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定)《维保合同》的要求考核中标单位的工作。每次考核中，如有三项内容不合格，则视为本次考核不合格，扣除2000元/每次的合同款。
2.3如果两次考核不合格，甲方有权解除维修保养合同并选择其他单位维保。
2.4服务期间甲方应全力配合乙方工作，并负责与相关部门的协调；
2.5经双方技术人员共同鉴定，因甲方原因造成设备较大损坏而需要修理或更换零配件时，需与乙方签订维修报价单，经甲方同意后执行，由乙方负责修理人工费，甲方负责材料费或提供材料；
2.6服务期内，甲方若对本合同设备设施实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知并征得乙方的同意，乙方有义务配合实施把关。
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1.常规备件清单报价表
	名称
	具体型号（/为无指定型号）
	品牌
	单价

	厅门滑轮组件
	OP-900
	日立/直梯
	　

	电阻
	140W,2.2欧姆
	日立/直梯
	　

	地坑检修箱
	24V,有对讲机
	日立/直梯
	　

	报站钟
	YPVF-AC55V/55V
	日立/直梯
	　

	蜂鸣器
	DC/AC24V,BZ-17,高响六角大
	日立/直梯
	　

	对讲机主机
	HY-WDJ-F,DC24V
	日立/直梯
	　

	对讲机主机
	6V,G98接线，带MIC
	日立/直梯
	　

	对讲机主机
	12V,NF2,DY-DJIE-A
	日立/直梯
	　

	对讲机主机
	24V,MIC
	日立/直梯
	　

	轿厢分机/对讲机分机
	HY-WDJ-C,DC24V
	日立/直梯
	　

	轿顶对讲机分机
	HY-WDJ-A,DC24V
	日立/直梯
	　

	停电灯/对讲机电源
	NPH,GVF-II电梯用，24V/DY-DJ5/24V
	日立/直梯
	　

	值班室主机电源
	带线，含插头
	日立/直梯
	　

	对重导靴
	8K
	日立/直梯
	　

	对重导靴
	13K
	日立/直梯
	　

	模块风扇
	MODEL 109S025
	日立/直梯
	　

	贯流风扇
	GF-972L
	日立/直梯
	　

	消防开关/消防盒
	　
	日立/直梯
	　

	门机闸刀/闸刀开关
	250V 15A
	日立/直梯
	　

	盘车轮开关/插销开关
	220V 1A
	日立/直梯
	　

	应急灯座
	1A 50V
	日立/直梯
	　

	皮带
	1060
	日立/直梯
	　

	门机皮带
	1450
	日立/直梯
	　

	轴承
	6205zzcm
	日立/直梯
	　

	变频器风扇
	/
	日立/直梯
	　

	轿内显7K板
	/
	日立/直梯
	　

	数显电子板组件
	双8，操纵箱型号OPS-b
	日立/直梯
	　

	变频器
	/
	日立/直梯
	　

	钢丝绳【国产】
	10#
	日立/直梯
	　

	钢丝绳【国产】
	12#
	日立/直梯
	　

	钢丝绳【普通进口】
	10#
	日立/直梯
	　

	钢丝绳【普通进口】
	12#
	日立/直梯
	　

	限速器钢丝绳
	8#
	日立/直梯
	　

	接触器
	SC-5-1-48v
	日立/直梯
	　

	接触器
	SC-N2S-48V
	日立/直梯
	　

	导向滚轮
	/
	日立/直梯
	　

	光幕
	琼斯
	日立/直梯
	　

	厅外单色液晶显示(带驱动板)
	　
	日立/直梯
	　

	同步门机驱动电子板
	/
	日立/直梯
	　

	光电位置感应器
	/
	日立/直梯
	　

	电子板SB3
	/
	日立/直梯
	　

	油压缓冲器
	/
	日立/直梯
	　

	数字对讲机电源
	/
	日立/直梯
	　

	主板
	/
	日立/直梯
	　

	主板驱动板
	/
	日立/直梯
	　

	门电机
	/
	日立/直梯
	　

	编码器
	【扶梯用】
	日立/直梯
	　

	编码器
	【垂直梯用】
	日立/直梯
	　

	外呼面板
	/
	日立/直梯
	　

	轿厢B3板
	/
	日立/直梯
	　

	驱动皮带
	/
	日立/直梯
	　

	主机油
	/
	日立/直梯
	　

	对讲机电源
	DAA25301E5
	奥的斯
	　

	MCB-Ⅱ(主板)
	GCA26800H10
	奥的斯
	　

	PDB-Ⅰ(变频器电源板)
	GCA26800J5
	奥的斯
	　

	LCB-Ⅱ(主板)
	GBA21230F10
	奥的斯
	　

	OVF20变频器
	GCA21150D10
	奥的斯
	　

	RCB-II(主板)
	GHA21270A10
	奥的斯
	　

	MCB(主板)
	JGA26801AAF002
	奥的斯
	　

	VA/VB(变频器主板)
	ACA26800VA1/VB1
	奥的斯
	　

	触发板(变频器驱动板)
	AFA26800UD
	奥的斯
	　

	PDB(驱动板)
	ABA26800XU2
	奥的斯
	　

	KB1(抱闸板)
	GBA26800KB10
	奥的斯
	　

	接触器
	SC-N2
	奥的斯
	　

	接触器
	SC-N3
	奥的斯
	　

	油封
	JO33D2
	奥的斯
	　

	蜗杆轴承
	TO207B2/ JO207R1
	奥的斯
	　

	制动磁铁
	DAA330E1
	奥的斯
	　

	BREAK PULLEY制动轮
	JO196A1
	奥的斯
	　

	曳引轮
	260H4
	奥的斯
	　

	夹绳器
	daa20650c9
	奥的斯
	　

	夹绳器电源
	daa21190a1
	奥的斯
	　

	GOVERNOR限速器
	TAB20602A
	奥的斯
	　

	电梯限速器
	XSQ115-22
	奥的斯
	　

	导向轮
	tba20700d15
	奥的斯
	　

	对讲机(机房)
	　
	奥的斯
	　

	曳引绳/米
	8X19S-13MM
	奥的斯
	　

	补偿链/米
	DAA332G13
	奥的斯
	　

	限速器绳/米
	8X19S-6MM
	奥的斯
	　

	DO2000门机控制盒
	GJA24350BD11
	奥的斯
	　

	DO2000门机马达
	FBA24350F1
	奥的斯
	　

	DO2000驱动带
	FAA717A1
	奥的斯
	　

	DO2000传动带/米
	FAA717B1
	奥的斯
	　

	轿内显示
	DAA25140NPD202
	奥的斯
	　

	渐进式安全钳
	B9672C
	奥的斯
	　

	电子称重装置组件
	DAA24270A
	奥的斯
	　

	门刀组件
	a10211a
	奥的斯
	　

	电子光幕
	SANSI-GM-94
	奥的斯
	　

	SILL地坎
	SAA280AS_
	奥的斯
	　

	SILL地坎
	SAA280AR_
	奥的斯
	　

	楼层显示
	DAA25140NNN6
	奥的斯
	　

	楼层显示
	DAA26800G2
	奥的斯
	　

	楼层显示
	DAA25140NNN10
	奥的斯
	　

	油压缓冲器
	DAA320R2
	奥的斯
	　

	大厅显示
	DAA25140NNP
	奥的斯
	　

	钢带/米
	EHCCSB43KN
	奥的斯
	　

	变频器模块
	SEMIKRON，SWMiX453GB12E4s
	奥的斯
	　

	变频器修理
	SEMIKRON，SWMiX453GB12E4s
	奥的斯
	　

	主板修理
	MCB-Ⅱ、LCB-Ⅱ
	奥的斯
	　

	主机油
	美孚
	奥的斯
	　

	蜂鸣器
	/
	通力电梯
	　

	对讲机(机房)
	/
	通力电梯
	　

	对讲机(底坑)
	/
	通力电梯
	　

	对讲机电源
	/
	通力电梯
	　

	对讲机(轿厢)
	/
	通力电梯
	　

	主接触器
	/
	通力电梯
	　

	运行接触器
	/
	通力电梯
	　

	抱闸接触器
	/
	通力电梯
	　

	厅外显示板
	/
	通力电梯
	　

	LCEFCB板
	/
	通力电梯
	　

	轿内显示板
	/
	通力电梯
	　

	钢丝绳【国产】10#
	/
	通力电梯
	　

	钢丝绳【国产】12#
	/
	通力电梯
	　

	钢丝绳【普通进口】10#
	/
	通力电梯
	　

	钢丝绳【普通进口】12#
	/
	通力电梯
	　

	限速器钢丝绳8#
	/
	通力电梯
	　

	门刀组件
	/
	通力电梯
	　

	门电机
	/
	通力电梯
	　

	可编程PLC控制器
	/
	通力电梯
	　

	涨紧装置
	/
	通力电梯
	　

	主机风扇
	/
	通力电梯
	　

	电源盒
	/
	通力电梯
	　

	井道板
	/
	通力电梯
	　

	电源模块
	/
	通力电梯
	　

	并联板
	/
	通力电梯
	　

	GTWO板
	/
	通力电梯
	　

	报站钟
	/
	通力电梯
	　

	群控板
	/
	通力电梯
	　

	LCEREC板
	/
	通力电梯
	　

	轿内显示板
	/
	通力电梯
	　

	检修盒
	/
	通力电梯
	　

	LCECEB板
	/
	通力电梯
	　

	LCEGTW板
	/
	通力电梯
	　

	LCECOB板
	/
	通力电梯
	　

	LCECIB板
	/
	通力电梯
	　

	对重反绳轮
	/
	通力电梯
	　

	门挂板
	/
	通力电梯
	　

	门机板
	/
	通力电梯
	　

	门机板(进口)
	/
	通力电梯
	　

	OPT板
	/
	通力电梯
	　

	进口光幕
	/
	通力电梯
	　

	LCECCB板
	/
	通力电梯
	　

	LOPCB板
	/
	通力电梯
	　

	外呼板
	/
	通力电梯
	　

	绳头称重板
	/
	通力电梯
	　

	抱闸控制模块
	/
	通力电梯
	　

	LCEADO板
	/
	通力电梯
	　

	编码器
	/
	通力电梯
	　

	接口板
	/
	通力电梯
	　

	LCECPU40板
	/
	通力电梯
	　

	CPU(进口)
	/
	通力电梯
	　

	变频器(进口)
	/
	通力电梯
	　

	变频器(KDM)
	/
	通力电梯
	　

	测速发电机
	/
	通力电梯
	　

	主机油（美孚）
	/
	通力电梯
	　

	变频器＞15kw
	/
	霍普曼
	　

	变频器＜15kw
	/
	霍普曼
	　

	门机调速板
	/
	霍普曼
	　

	外呼（液晶）显示板
	/
	霍普曼
	　

	电梯主板
	/
	霍普曼
	　

	断电溜车装置
	/
	霍普曼
	　

	轿内显示板
	/
	霍普曼
	　

	光电开关
	/
	霍普曼
	　

	永磁感应器
	/
	霍普曼
	　

	主接触器
	/
	霍普曼
	　

	接触器
	/
	霍普曼
	　

	控制变压器
	/
	霍普曼
	　

	应急电源
	/
	霍普曼
	　

	相序
	/
	霍普曼
	　

	横流风扇
	/
	霍普曼
	　

	圆风扇
	/
	霍普曼
	　

	导靴
	/
	霍普曼
	　

	自动电阻
	/
	霍普曼
	　

	液压缓冲器
	/
	霍普曼
	　

	聚氨酯缓冲器
	/
	霍普曼
	　

	限速器
	/
	霍普曼
	　

	涨紧轮
	/
	霍普曼
	　

	门机变频器
	/
	霍普曼
	　

	变频门机
	/
	霍普曼
	　

	层门上坎
	/
	霍普曼
	　

	光幕（国产）
	/
	霍普曼
	　

	门刀
	/
	霍普曼
	　

	主机油（美孚）
	/
	霍普曼
	　

	扶手带
	/
	日立/扶梯
	　

	梳齿板
	/
	日立/扶梯
	　

	梯级
	/
	日立/扶梯
	　

	梯级链
	/
	日立/扶梯
	　

	驱动轴
	/
	日立/扶梯
	　

	驱动链
	/
	日立/扶梯
	　

	扶手带托轮
	/
	日立/扶梯
	　

	扶手带摩擦轮
	/
	日立/扶梯
	　

	变频器
	/
	日立/扶梯
	　

	主板
	/
	日立/扶梯
	　

	主接触器
	/
	日立/扶梯
	　

	副接触器
	/
	日立/扶梯
	　

	主板维修
	/
	日立/扶梯
	　

	主机油（美孚）
	/
	日立/扶梯
	　


备注：
1、 以上单价包含人工费用、材料费、税金等所需一切费用(对上述报价甲方有权议价)
2、 以上维修配件产生的费用不包含在维保服务合同内

