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1、 需求内容
1. 使用对象：主要为本院职工，其次为就诊患者、陪护家属，少量外来社会来访车辆。 
2. 使用特点：工作日日间充电需求旺盛，短时补电需求大；存在非充电车辆占用充电车位长时间停放现象。医院属于 24 小时不间断运行医疗场所，充电区域严禁占用急救、消防通道，对设备安全性能、故障应急处置时效要求高。 
3. 建设条件约束：两院区现有变压器尚有部分负荷余量，若大规模新增直流快充桩，大概率需要实施电力增容；地下车库建设需要严格落实消防、通风、防水防潮、接地防雷要求；地面车位施工尽量减少对院区通行、绿化环境造成破坏；地埋电缆管线为隐蔽工程，后期不得开挖拆除，避免破坏院区路面。 
4. 功能需求：充电桩设备需符合国标 GB/T20234 系列标准，具备过流、过压、漏电保护功能，支持扫码支付；配套后台监控平台，能够远程监测设备运行状态、推送故障告警；充电点位配置消防器材、安全警示标识、视频监控系统。快慢充配置：灵隐院区 1 台直流快充，6台交流慢充；三墩院区 5 台直流快充，5 台交流慢充。
二、结算方式
服务费比例固定，收益分配简洁透明。充电服务费维持原有标准，按每度电0.35元收取，其中30%服务费（主要用于卫生保洁、安全巡查服务及用电损耗）收益归属浙江医院，剩余70%归运营合作方所有。
三、售后履约保障要点
1.投放合作模式资产归属：充电桩桩体、充电枪、标牌等可拆除设施归中选合作方所有；地埋电缆管线等地下隐蔽设施，合作结束后不得开挖拆除，无偿归属医院所有，不得损坏院区路面。 
2.质保运维要求：设备维护、故障抢修、设备老化更新、配件更换全部由合作方承担；要求服务商提供 7×24 小时客服，故障 24 小时到场处置；购买足额公众责任险，承担充电安全事故主要责任。
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：
